Краткий толковый словарь RC-тематики: термины, пояснения, сленг

Когда между собой общаются два спеца, все кто «не в теме» учтиво замолкают. Особенно трудно начинающим, ведь понять основы «птичьего языка» бывает ой как сложно без соответствующих подсказок.

Итак, даем подсказки. Термины и жаргонные словечки помогут вам лучше понять ушлого собеседника и быстрее влиться в семью RC-шников.

Наш толковый словарь – не академическое издание, поэтому термины собраны не по алфавиту. Для поиска нужного слова просто используйте сочетание клавиш (Ctrl+F).

Ну, поехали.

Начнем с самого главного.

Источник https://www.rc-hobby.com.ua/infocenter/obzory-i-stati/kratkiy-tolkovyy-slovar-rc\_tematiki\_-terminy\_-poyasneniya\_-slenRC (в оригинале – «Radio Control») – радиоуправление, радиоуправляемые модели и все что связано с этим направлением.

2WD, 4WD (2вд, 4вд) – англ. «2 Wheel Drive», «4 Wheel Drive». Задний привод на 2 или полный привод на 4 колеса. Переднеприводные автомодели встречаются крайне редко. Среди преимуществ 2WD – простота обслуживания и более доступная цена. Хотя, с другой стороны, полный привод (4WD) – это гарантия проходимости в любых условиях и предсказуемость в гонках на трассе.

RTR (перевод «Ready To Race» – готов к гонке или «Ready To Run» – готов к заезду ) – автомодель, готовая к запуску прямо из коробки, полностью собранная и настроенная. Для первого запуска достаточно только зарядить аккумуляторную батарею.

RTF (англ. «Ready to Fly» – готов к полету) – то же понятие, относящееся к авиамоделям. Квадрокоптер или вертолет на радиоуправлении в комплектации RTF – полностью собран, настроен и готов к полету.

ARR (англ. «Almost Ready to Run» – почти готов к заезду или «Almost Ready to Race» – почти готов к гонке ) – автомодель, почти готовая к первому заезду. Как правило, сама машина собрана, но нужно докупить аппаратуру управления.

Источник https://www.rc-hobby.com.ua/infocenter/obzory-i-stati/kratkiy-tolkovyy-slovar-rc\_tematiki\_-terminy\_-poyasneniya\_-sleng/g/